# Référence générale des images

Ces informations relatives à certains aspects techniques des images sont destinées aux personnes souhaitant approfondir le sujet.

## Généralités sur les formats d'images

Compression des fichiers image

Compression sans perte

Compression avec perte

Exif : (Exchangeable Image File Format) est un format de fichier utilisé pour l'enregistrement des informations d'échange contenues dans les fichiers image (en particulier chez ceux utilisant la compression JPEG).

Principaux formats de fichiers image

Formats d'images tramées

JPEG

TIFF

RAW

PNG

GIF

BMP

Formats d'images vectorielles

CGM

SVG

DWF (AutoCAD)

AI (Adobe Illustrator)

## Profondeur de bits et résolution d'écran

Le bit est la plus petite unité de mesure relative aux données informatiques. La profondeur de bits correspond au nombre de couleurs vues par l'utilisateur. Plus celle-ci est importante, plus l'image contient de couleurs, ce qui augmente également la taille du fichier.

Profondeur de bits et nombre de couleurs
1 bit | 2
2 bits | 4
3 bits | 8
4 bits | 16
5 bits | 32
6 bits | 64
7 bits | 128
8 bits | 256
24 bits | 16 777 216

Profondeur de bits, nombre de couleurs et taille de fichier
1 bit | 2 couleurs | 2 Ko
4 bits | 16 couleurs | 21 Ko
8 bits | 256 couleurs | 53 Ko
24 bits | 16,7 millions de couleurs | 24 Ko

| Remarque : les pixels (éléments d'image) correspondent à des points de couleur qui apparaissent à l'écran. Le nombre de pixels définit la résolution numérique. Plus le nombre de pixels est élevé, plus l'image est nette. Cependant, la résolution dépend également de la taille de l'écran. Les écrans sont généralement configurés sur 72 ou 96 pixels par pouce. Il est inutile d'appliquer une résolution utilisée pour l'impression à une image diffusée uniquement sur un affichage sur écran